Pieczątka firmowa/dane Oferenta

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Rozbudowa zakładu w Konstantynowie Łódzkim o halę magazynową**

**o powierzchni 750 m2 (Q<500MK/m2).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie robót i materiałów budowlanych** | **Wartość robót i materiałów budowlanych w ……. \*netto\*\*** | **Podatek VAT**  **…... \*** | **Wartość robót i materiałów budowlanych w …... \* brutto\*\*** |
| 1 | Budowa fundamentów żelbetowych |  |  |  |
| 2 | Budowa słupów żelbetowych hali opartych na stopach fundamentowych |  |  |  |
| 3 | Budowa ściany oddzielenia pożarowego w klasie REI 240 lub równoważnej |  |  |  |
| 4 | Budowa ścian zewnętrznych z płyty warstwowej ocieplonej Umin=0,45W/m2K |  |  |  |
| 5 | Budowa i pokrycie dachu w układzie warstw: blacha trapezowa, izolacja Umin=0,3W/m2K, membrana dachowa PCV 1,5mm lub równoważna |  |  |  |
| 6 | Zakup i montaż świetlików dachowych w ilości 2,5% powierzchni |  |  |  |
| 7 | Przebudowa częściowa dachu istniejącej hali magazynowej z uwagi na zmianę odwodnienia |  |  |  |
| 8 | Budowa posadzki przemysłowej betonowej o pow. 750 m² z utwardzeniem powierzchniowym o grubości min 17 cm i obciążeniu posadzki min 5t/m² |  |  |  |
| 9 | Zakup i montaż bramy: zewnętrzna segmentowa automatyczna 4 x 4 m - 1 szt. |  |  |  |
| 10 | Zakup i montaż bram w ścianie ppoż:  przesuwna, automatyczna3 x 3 m – 1 szt.  przesuwna, segmentowa oraz automatyczna 4 x 4 m – 1 kpl.  Przesuwna, rolowana oraz automatyczna 4 x 4 m – 1 kpl. |  |  |  |
| 11 | Zakup i montaż drzwi:  ewakuacyjnych- 1 szt.  drzwi stalowych ppoż min. 0,9 x 2,0 m - 2 szt. |  |  |  |
| 12 | Rozbudowa instalacji elektrycznej wewnątrz hali:  Zasilanie z istniejącej rozdzielni na terenie zakładu.  Zasilanie urządzeń instalacyjnych oraz bram |  |  |  |
| 13 | Instalacja odgromowa, uziemiająca, połączeń wyrównawczych |  |  |  |
| 14 | Rozbudowa instalacji oświetleniowej  Oświetlenie hali jak dla magazynu natężenie 150lx  Oświetlenie zewnętrzne na elewacji (nad bramami) |  |  |  |
| 15 | Budowa instalacji grzewczej i sanitarnej:  Hala ogrzewana nagrzewnicami wodnymi z zasilaniem z istniejącej kotłowni bez jej przebudowy i modernizacji, temperatura wewnętrzna nie mniej niż +8 °C  Wentylacja hali grawitacyjna w ilości 0,5 wymiany/h do wys. 4.  Odwodnienie dachu wpustami podciśnieniowymi.  Przebudowa zewnętrznej sieci wodociągowej – przełożenie.  Przebudowa zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej.  Istniejąca kanalizacja sanitarna pozostawiona bez zmian z wymianą włazów kanalizacyjnych na włazy szczelne – kanalizacja będzie znajdowała się pod posadzką w nowej hali. |  |  |  |
| 16 | Budowa ciągów komunikacyjnych wokół hali magazynowej |  |  |  |
| **RAZEM** | |  |  |  |

\* Proszę podać **walutę**

\*\*podana suma zawiera wszystkie koszty **rozbudowy zakładu w Konstantynowie Łódzkim o halę magazynową o powierzchni 750 m2 (Q<500MK/m2)**

…………………………………………

data i podpis

upoważnionego przedstawiciela Oferenta